Werkblad Stanleymes

|  |  |
| --- | --- |
| Afbeelding:Onderdelen: | Metalenhouder uit 2 helftenSchroef (houdt de helften bijeen)Mesjes  |
| Omschrijving: | Het mesje heeft over de gehele lengte één scherpe kant, die aan beide einden in een scherpe punt eindigt. De lengte van het deel dat uit de houder steekt wordt door een tweetal inkepingen aan de kant tegenover het snijvlak bepaald, een nokje in één helft van de houder past in een van beide inkepingen. Als er een mesje gebruiksklaar in zit, kan er een driehoekig beschermkapje over het mes geschoven worden.Voor deze messenhouders zijn ook messen met een ronde haakvorm, meer bedoeld voor (vinyl)tapijt snijden. Deze messen snijden het zeilvormige materiaal door het mes erdoorheen te trekken en ze hebben geen snijvlak wat de ondergrond zou kunnen beschadigen. |
| Gebruik: | De houder wordt geopend om het mesje om te draaien of te verwisselen of om een paar reservemesjes in de speciaal hiervoor bedoelde ruimte te kunnen opbergen.In combinatie met snijlat en/of snijmat. |
| Aandachtspunten: | De mesjes zijn vlijmscherp. Bij voorkeur het mesje in de houder schuiven of het Stanleymes midden op tafel leggen i.v.m. valgevaar.Bij het snijden (ook langs een snijlat) de snijhand ter hoogte of onder de ‘helpende’ hand houden om te voorkomen dat je in je hand snijdt.Gebruik in combinatie met snijlat (metaal) en snijmat als onderlegger. |
| Onderhoud en opruimen: | Botte mesjes omdraaien in de houder of vervangen.Mesje (indien mogelijk) in de houder opbergen of beschermer over het mesje schuiven. |